QPC II version 3.34
-------------------

Theoretische Minimalkonfiguration:
  486DX-33
  8MB ram
  VGA
  Windows 95, 98, ME, NT4 SP3, 2000 or XP
  DirectX 3 oder höher

Empfohlen:
  Pentium III 800 (oder der beste Prozessor, der aufzutreiben ist ;-)
  128MB ram
  16MB SVGA Karte


ACHTUNG!
--------
QPC braucht wirklich DirectX! Wenn QPC nach einer "DINPUT.DLL" fragt ist KEIN
DirectX installiert.


Einschränkungen
---------------
Wie gewöhnlich ist die einzige Einschränkung der Demo-Version ihre Unfähigkeit
auf Diskette oder Festplatte zu schreiben.


Installation
------------
Man kann QPC II von überall starten, solange man darauf achtet daß immer die
neueste SMSQE.BIN Datei im selben Verzeichnis liegt. Die verwendete SMSQE.BIN
Datei ist nicht mehr kompatibel zu v1.54 oder früheren Versionen.


Konfiguration
-------------
Ein selbsterklärender Dialog (in Englisch, Deutsch oder Französisch, je nach 
verwendetem Windows) dient nun diesem Zweck. Die "Prioritäten" Einstellung am 
besten einfach in ruhe lassen. Ländercode entspricht den internationalen 
Telefon-Vorwahlen, also z.B. 49 für Deutschland.
Die komplette Anleitung kann von meiner Homepage geladen werden.


Eigenschaften
-------------
* QL kompatibles SMSQ/E Betriebssystem
* Bietet sowohl die alten QL Graphikmodies (4 und 8 Farben) als auch den neuen
  16 bit (65536) sowie einen Aurora kompatiblen 8 bit (256) Farbmodus.
* Kann im Vollbild oder innerhalb eines Fensters laufen. Umschalten mit
  STRG+UMSCHALT+F12.
* Beinhaltet einige beschleunigte Graphikroutinen im 8 und 16bit Modus.
* Maus-Unterstützung.
* TCP/IP Unterstützung.
* Volle SER/PAR Unterstützung. PAR kann jetzt auch mit einem Drucker verbunden
  werden, QPC nimmt allerdings keinerlei Veränderungen an den Daten vor, sie
  werden 1:1 durchgereicht. Falls kein QL kompatibler Drucker vorhanden ist,
  dann kännen Sie meinen Drucker Emulator QPCPrint versuchen, der mit QPC
  kompatibel ist.
* Volle Disketten-Unterstützung (FLP). Funktioniert sowohl mit QL als auch mit
  PC Disketten.
* Volle SMSQ-Festplattenunterstützung (WIN). Eine SMSQ-Festplatte ist eine
  große Kontainer-Datei auf der PC Festplatte.
* Gewährt direkten Zugriff auf die PC Festplatte über den DOS-Treiber.
* Kann die Scrap-Erweiterung mit der Windows Zwischenablage synchronisieren.
* Benutzt den mathematischen Koprozessor um die SMSQ/E Fließkommaroutinen zu
  beschleunigen.
* Kann das Abspielen von Audio-CDs kontrollieren.


Weiteres
--------
* Kann entweder durck STRG+UMSCHALT+Rollen, mit dem Systemmenü, mit dem Kontext-
  menü in der Programmleiste oder mit dem QPC_EXIT Kommando beendet werden.
* Mittels STRG+UMSCHALT+F12 kann zwischen Vollbild- und Fenstermodus umgeschalten
  werden.


Zum Schluß
----------
Bei Emulator-spezifischen Problemen, Wünschen und Anregungen einfach bei mir
melden. Für generelle QL Fragen gibt es z.B. die deutsche maus.computer.ql.de
Newsgroup. Ansonsten gibt es noch eine englische Mailingliste mit ein paar
wirklich netten Leuten, die gerne weiterhelfen. Weiteres dazu kann man hier
http://www.quanta.org.uk/mailing.htm nachlesen.

Auch die Englische Seite von Dilwyn Jones (http://www.dilwyn.uk6.net/index.html)
ist auf jeden Fall einen Besuch wert.


Viel Spaß,

Marcel

--
http://www.kilgus.net/